Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,Yasal Dayanak,Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik, akaryakıt ikmal istasyonlarının kurulması, emniyet kuralları, kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulacak akaryakıt ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve açılma ruhsatı esaslarını kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik 5015 sayılı Petrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu , 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ,3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar yönetmeliği , 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,  2872 sayılı Çevre Kanunu , 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Parlayıcı, Patlayıcı ve Tehlikeli Maddeler Tüzüğü, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, Binaların Yangından korunması hakkındaki yönetmelik, 10 Ağustos 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile 13 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında Değişiklik Yapan yönetmelik hükümleri ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 01/06/2009 tarih ve 14242 sayılı yazısına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a )Akaryakıt İkmal İstasyonu : Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik,kalite ve güvenlik) olarak kurulup,bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibariyle araçların akaryakıt,madeni yağ,otogaz LPG ,temizlik ve ihtiyari olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgari ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları sunan yerler
b )Dispenser : Akaryakıtın ölçülerek sabit depolu motorlu taşıtlara doldurulmasını temin eden ünitedir.

c )Depolama Yeri : Akaryakıtın depolanmasında kullanılan depolama tankı veya tanklarının bulunduğu yerdir.

d )Pompa ve Aksamı : Akaryakıtın depolama tankından emilip dispensere sevk edilmesini sağlayan ünitedir.

e )Taşıt Dolum Yeri : Motorlu taşıtların tankına akaryakıt doldurulması için gerekli tesisatın bulunduğu yerdir.

f )İdari ve Yardımcı Tesisler Yeri : Akaryakıt ikmal istasyonunun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldüğü, istasyona ait makine ve ekipmanların bakımlarının yapıldığı, binaların ve istasyonun ihtiyacı olan elektrik, basınçlı hava ve su temin ünitelerinin bulunduğu yerdir.

g )TS 12663 Standardı: İçinde TS 12820 standardı ile 11642 standardını da kapsayan Akaryakıt satış ve/veya satış ve servis yerleri-genel kurallar-ana standardıdır. 

h )TS 12820 Standardı: Akaryakıt İstasyonları Emniyet Gerekleri
ı  )TS 11642 Standardı: Karayolları Kenarında Yapılan Dinlenme Tesisleri – Genel Kurallar
j )Geçiş Yolu : Taşıtların akaryakıt ikmal istasyonuna girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır.

k )Sağlık Koruma Bandı: Akaryakıt ikmal istasyonunun çevreye olabilecek zararlı etkisi dikkate alınarak, kendi parseli içinde istasyon etrafında bırakılması gereken iskan dışı alandır.

l )Yetkili Makam : Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde, Büyükşehir  Belediye Başkanlığıdır. Büyükşehir Belediyesi  sınırları dışında ise valiliktir.

m )Açılma Ruhsatı : Akaryakıt ikmal istasyonunun faaliyet göstermesine, yetkili makam tarafından verilen yazılı izindir.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş,Emniyet Mesafeleri,Genel Kurallar, Emniyet Kuralları, ve Sağlık Koruma Bandı

Kuruluş

    
             

Madde 5 –: Akaryakıt ikmal istasyonlarına müsaade verilmezden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibari ile bir zarar vermeyeceğine dair kanaat oluşturulması için yetkili makam tarafından oluşturulan komisyon tarafından inceleme yapılır. Akaryakıt ikmal istasyonunun açılması için yetkili makamın oluşturduğu komisyonun uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Akaryakıt ikmal istasyonlarının kurulacağı alanların 1/5000 ve 1/1000’lik imar planlarına “Akaryakıt ikmal istasyonu “ olarak işlenmesi ve müstakil parsel olması şarttır.
Bu alanlara kurulacak olan akaryakıt ve servis istasyonları alanlarının; 

 
 -Müstakil akaryakıt istasyonlarının 3000 metrekare

           -Akaryakıt+LPG+LNG+CNG istasyonlarının  birlikte kurulmak istenmesi halinde   4000 metrekareden az olmaması gerekmektedir. 

           Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör kuruluşlarının fabrika , şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkanı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmali için  (içe dönük istasyon) kurulmak istenen tesisler için imar plan değişikliği şartı aranmaz. Bu istasyonlarda her yakıt için azami bir pompa olmak kaydıyla (motorin,normal benzin,süper benzin vs.) akaryakıt verecek teçhizatı kurulabilirler.Kurulan tesis ticari amaçla kullanılamaz. Ticari amaçla kullanıldığının tespiti halinde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. Tekrarı halinde idare tarafından verilmiş olan Gayri Sıhhi Müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek işyeri kapatılacaktır.

            Akaryakıt ikmal istasyonunun bu yönetmelik hükümlerine uygun kurulmasından, kuruluş standartlarının sağlanmasından, sürekliliğinden ve belgelendirilmesinden, ayrıca en az altı ayda bir yapılacak bakımlardan, İşletme kusurları dışında, akaryakıt ikmal istasyonu yetkilileri ile birlikte, bu istasyonlarla bayilik sözleşmesi yapan akaryakıt dağıtım şirketleri de sorumludurlar.

Emniyet Mesafeleri 
Madde  6 - Akaryakıt ikmal istasyonlarında bulunan; depolama tankları, dispenserler, pompa ve aksamı, idari ve yardımcı tesisler ve bunun gibi yerlerin; komşu arsa sınırı, karayolu, demiryolu, binalar ile istasyonda bulunan depolama tankları, dispenserler, emniyet valfleri, pompa ve aksamı, borular, elektrik aksamı, yangın güvenliği, topraklama tesisatı ile diğer makine ve teçhizatla ilgili genel kurallar ve emniyet kuralları TS 12820,TS12663,TS 11642 standartlarına uygun olacaktır.

       Akaryakıt istasyonları toplu olarak yaşanan ibadethane, okul, hastane, tiyatro, sinema, düğün salonu, öğrenci yurtları vb. yerlere en az 100 metre uzaklıktaki parsellere yapılabilir. Ayrıca akaryakıt istasyonu parselinin kavşaklara en yakın mesafesi 100 metreden az olamaz.

       Ayrıca yolların kenarında yapılacak ve açılacak akaryakıt ikmal istasyonları için Geçiş Yolu İzin Belgesinin alınmasında;

a-) Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak ve açılacak akaryakıt ikmal istasyonları için Karayolları Genel Müdürlüğünden görüş sorulması,
b-) Büyükşehir  Belediyesinin  yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak ve açılacak akaryakıt ikmal istasyonları için, Karayolları Genel  Müdürlüğüne görüş  sorulmaksızın  Büyükşehir  Belediyesi Ulaşım Dairesi  Başkanlığından Yol geçiş izin  belgesi  alınacaktır. 

Madde 7 - Ana bina; Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak ve açılacak akaryakıt ikmal istasyonları için  yol sınır çizgisinden 25 metre,  Büyükşehir Belediyesinin yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak ve açılacak akaryakıt ikmal istasyonları için 3194 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak şartıyla yol sınır çizgisinden en az 15 metre mesafede olacaktır. Yeraltı tanklarının üst kısmına yapı inşa edilemez. Akaryakıt ikmal istasyonları parselinde mesken, TS 12663 standardında belirtilen yerler dışında başka amaca yönelik işyeri tesis edilemez, tesiste bulunan binalar mesken veya başka amaca yönelik işyeri olarak kullanılamaz. Parselde inşa edilecek ana bina ve ekleri ilgili imar planında belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

Mesafe Kısıtlamaları

Madde 8 - İki akaryakıt ikmal istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere;

a) Şehirlerarası yollarda on, 

b) Şehir içi yollarda bir, kilometreden az olamaz.


Genel Kurallar ve Emniyet Kuralları

Madde 9 - Bir akaryakıt dağıtım şirketi ile bayilik sözleşmesi yapılmadan akaryakıt ikmal istasyonu kurulamaz ve işletilemez.

       Akaryakıt ikmal istasyonlarında; istasyonla ilgili genel kurallarda ve istasyonda bulunan depolama tankları, dispenserler, emniyet valfleri, pompa ve aksamı, borular, elektrik aksamı, yangın güvenliği, topraklama tesisatı ile diğer makine ve teçhizatla ilgili genel kurallar ve emniyet kurallarında, TS 12663, TS 12820 ve TS 11642 standardlarına uyulması zorunludur. 

Sağlık Koruma Bandı

Madde 10 - Akaryakıt ikmal istasyonlarında yetkili idare tarafından belirlenecek mesafede sağlık koruma bandının bırakılması zorunludur. Sağlık koruma bandının tespitinde, TS 12820 standardında belirtilen emniyet mesafeleri göz önünde bulundurulur. Sağlık koruma bandı mesafesi imar planlarına işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Açılma Ruhsatı
Madde 11- Akaryakıt ikmal istasyonları, Açılma Ruhsatı alabilmek için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte yetkili makama başvururlar.

Açılma Ruhsatı İçin İstenilen Belgeler:

a-) Dilekçe,

b-) Tapu veya Kira Kontratı 

c-) Vaziyet Planı ( 1/100 veya 1/ 500 ölçekli)

d-) İmar Durumu

e-) Çevre Kirliğini Önleyici Tedbirlere ait Rapor

f-)  Yapı Kullanma İzin Belgesi, 

g-) TS 12820 ve TS 12663  Belgesi, 

h-)  Geçiş Yolu İzin Belgesi, 

ı-)  Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası,

j-)  Yangın ve patlamalar ile ilgili önlemlerin alındığına dair İtfaiye Dairesi Başkanlığından  alınacak  belge,

k-)Deşarj izni (Alıcı ortam haricindeki yerler için SASKİ Genel Müdürlüğünden alınacak)

l-)   Kapasite raporu

m-) Ticaret Odası Kaydı,

n-)  Vergi Levhası,

o-) Ticaret Sicil Gazetesi,

p-)  İmza Sirküleri,

           Açılma ruhsatının verilmesi safhasında yapılacak tetkiklerde, bu yönetmelikte öngörülen ilkelere aykırı bir beyan ve tesislerde projelere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde, yeniden yerinde inceleme yapılır.

            Akaryakıt ikmal istasyonunun bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için, ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere bir ay süre verilir. Süre sonunda aykırılık giderilmemiş ise tesis kapatılır.

            Uygunluk halinde, Açılma Ruhsatı Belgesi yetkili makam veya görevlendireceği kişiler tarafından onaylanır. Yetkili makama verilen evraklar asıl veya noter tasdikli olacaktır. 

Tesislerde Yapılacak Değişiklik ve İlaveler

Madde 12- Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almış olan akaryakıt ikmal İstasyonlarında, idarenin bilgisi ve yazılı müsaadesi haricinde herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz.

 İşlem dosyasındaki onaylı imar planı, vaziyet planı ve projelere aykırı olarak ve yetkili makamın bilgisi dışında, tesislerinde değişiklik ve ilave yapan sorumlular hakkında kanuni işlem yapılmakla birlikte, değişiklik için resmi müsaade alınıncaya kadar tesisin faaliyeti, yönetmeliğe uygun hale getirilinceye kadar durdurulur.

Ruhsatın Geçerliliği

Madde 13 - Bu yönetmelik hükümlerine göre verilen açılma ruhsatı, ruhsat üzerinde yazılı gerçek veya tüzel kişi, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde ruhsat geçerliliğini kaybeder.

            Ruhsatta belirtilen gerçek veya tüzel kişiliğin veya adres bilgilerinin değişmesi halinde, bir ay içinde dilekçe ile değişikliklerle ilgili bilgi, belge ve ruhsat aslı ile makama başvurulur.

            Ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde bir rapor düzenlenir. Rapora göre yetkili makam ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar ve yeniden ruhsat tanzim eder.

            Tesis yerinin veya tesiste yapılan işin değişmesi halinde yeniden ruhsat alınması şarttır. 

Ruhsat Değişikliği Halinde İstenecek Belgeler :

a-) Dilekçe,

b-) İmar durumu

c-) Tapu veya kira kontratı,

d-) Tehlikeli maddeler sorumluluk belgesi,

e-) Ticaret sicil gazetesi,

f-)  İmza sirküleri,

g-) Vergi levhası,

h-) Devir sözleşmesi,

k-) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Aslı,

l-) Ölçekli vaziyet planı
m-)Kapasite raporu
Açılma Ruhsatı Belgesinin Kaybolması veya Tahribi   

Madde 14 - Açılma Ruhsatı Belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, bir dilekçe ile birlikte yetkili makama başvurulur.

            İdare tarafından yapılacak incelemede, ruhsatın verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde rapor hazırlanır ve hazırlanacak rapora göre yetkili makam tarafından yeniden eski tarih ve sayısı ile gerekli açıklama yapılarak Açılma Ruhsatı Belgesi yeniden düzenlenir .

Vergi ve Harçlar

Madde 15 -
Bu yönetmelik gereği işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi sırasında tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken kanuni vergi, rüsum, harçların tahsilinden sonra açılma ruhsatı verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Kanuni İşlemler

Denetim ve Kanuni İşlemlerin Uygulanması

Madde 16 - Akaryakıt ikmal istasyonları; Bu yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile standartlar açısından, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve belediyelerin görev ve yetki alanına giren hususlarla ilgili denetimi altındadır.

a  )Bu yönetmeliğin 5.maddesinde yazılı izin  alınmadan kurulmaya başlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonları hakkında,3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b )Toplum, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı olarak faaliyet gösteren akaryakıt ikmal istasyonları hakkında; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

c )Akaryakıt ikmal istasyonlarında, yukarıda sayılan kanunlar ile bu kanunlar dışında kalan kurum ve kuruluşların görev ve yetki alanına giren mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 17 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce diğer ilgili kurumlar tarafından verilmiş Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ruhsatta belirtilen tesis işleticisi, tesis yeri (adresi) ve yapılan iş nevi değişmemiş ise geçerlidir. Yeniden ruhsat alınması gerekmez. 
             Ancak; Vaziyet planları ile projelerinde değişiklik olması halinde idareden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

İzin ve Ruhsatların Alınma Süreci

Madde 18 - Bu yönetmelik hükümlerine göre gerekli izin ve ruhsatların alınmasında; müracaat ve eklerinde eksik ve yanlışlık bulunmadığı anlaşıldığında, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel mevzuatında hüküm bulunanlar için söz konusu süreler içinde, özel mevzuatında sürelere ait hüküm bulunmaması halinde ise müracaat tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde izin ve ruhsatlar verilir.

Madde-19 – 14.12.2009 tarihli ve 11/412 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş. Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce imar planlarına işlenmiş, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan yerlerde parsel büyüklükleri, kavşak mesafeleri ve toplu yaşam alanlarına olan uzaklıklarla ilgili değerlendirmelerde TS 12820-TS 11642-TS 12663 ölçüleri esas alınır.

Madde-20 - İmar planlarında ‘’A’’ akaryakıt lejantı işli alanlarda bu yönetmeliğin 5.maddesindeki alan ölçülerine uyulmak şartı ile LPG, LNG ve CNG otogaz istasyonları yapılabilir. 
Yürürlük

Madde 21 - Bu yönetmelik, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü  ile yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 22 -Bu yönetmelik hükümlerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yürütür.
