**KURULA SUNULACAK BELGELER**

Aşağıda belirtilen tüm çizim ve belgeler, proje müellifi Mimar tarafından hazırlanarak imzalanmış olarak A3 normunda en az iki takım olarak Kurula sunulacaktır.

a. 1/500 veya 1/1000 ölçekli imar-inşaat durumu.

b. Tapu belgesi, röperli kroki, aplikasyon krokisi ve istikamet krokisi.

c. Parselin çevresini gösteren 1/200 veya 1/500 ölçekli vaziyet planı ve silüet.

d. Mimari çizim standartlarına göre hazırlanmış 1/50 veya 1/100 ölçekli kat planı, kesit ve cephe görünüşleri.

e. Bina cephesinde kullanılacak malzemenin rengini, malzeme özelliklerini, oranlarını ve diğer detayları belirten sistem detayı.

f. Öneri yapıya belli bir oranda yön veren ve cadde karakterini ortaya koyan mevcut yapıların değişik açılardan çekilmiş fotoğrafı.

g. Tasarlanan binanın çevresiyle görsel ilişkini, özgün tutum ve karakteristik cephe düzenini, renk ve malzeme tercih nedenlerini, doku, dolu boş oranını, uyum ve karşıtlık açısından kente katkısını ve buna benzer konuları içeren rapor.

h. Tasarım projesinin cephelerini gösteren üç boyutlu renkli çıktısı.(Render)

i. Peyzaj projesi.